试验室仪器设备一日千里，试验操作项目越来越多，试剂运用量越来越大。因而，试验室安全问题便是人们重视的一个焦点。为了改进试验室环境，削减人为环境污染，专为有毒有害化学品存储而规划的净气型药品柜就变得至关重要。

净气型药品柜的详细功用：净气型药品柜顶部带风机和过滤器，能够将柜内的有毒有害气体吸收稀释后排到室外，确保有害气体不反向流进室内，接着再从柜外弥补新鲜空气。值得注意的是，为确保这一功用的完成，一台通风柜与一台药品阴凉柜用单一管道衔接是最好的办法，不能用单一管道衔接的，也只约束于同层同一房间的则能够并连，通风机尽可能装置在管道的结束（或层顶处）。

净气型药品柜的优异性：无需装置管道工程，装置快捷，废气不外排，新式环保。顶部依据化学品类别可选配过滤模块体系，满意多种不同品种的化学品存储。先进模块化过滤技能，彻底吸附过滤试验发生的有害气体、颗粒粉尘等物质。无需耗费空调能耗，高效节省能源。移动便利，就近存储，便利存取，进步工作效率。在线监测室内环境情况和过滤器运用情况，可依据试验室环境等级，用户自行设置安全提示浓度。