顾名思义气瓶柜首要是用来贮存气体钢瓶的柜子，其意图是为了避免发作意外的时分削减对周围物品及人员的损伤。首要选用高智能操作面板，智能芯片能够精准的检测柜内气体是否发作走漏，一旦柜内气体含量到达戒备值时，芯片操控报警装置和排气装置就开端作业，及时把气体排出。

柜体选用1.0mm冷轧钢板，环保静电喷涂，人性化规划，不只坚固耐用还健康环保。柜子可承重200kg,一起底部还交心规划了底部踏，这样也能便利的装卸气瓶。柜体内配有304不锈钢钢链，能够固定气瓶罐，避免气瓶罐倾倒引起走漏。

气瓶柜装置注意事项：气瓶柜装置应挑选远离火源，通风杰出的当地。将柜体靠墙放置，并调整好站脚，使柜体水平放置。把气瓶罐放在固定架上，查看无误后，将固定带锁紧。并将相应的气压表结实的接在气瓶上，将气线从气线孔引出。当气路查看无误后，翻开气阀，调整到相应的压力值。

气瓶柜应按规则定时做技能查验，耐压实验。